
**Vereisten aanleg beachveld**

**Afmetingen veld**

**Afmetingen doelen (= hoogte veld)**

3m (b) x 2m (h) x 1,25m (d)

**Eisen aan het zand**

**Onderlaag drainagezand (code M3d)**

* Korrelgrote = M50 cijfer 350-400
* Leempercentage < 0,5 %
* Organische stof gehalte < 0,05 %

**Toplaag zand = verschralingszand (code M3e)**

* Korrelgrote = M50 cijfer 200-300
* Leempercentage < 0,5 %
* Organische stof gehalte < 0,05 %

**Advies voor het aanleg van het veld**

**Op de grond**

* Ondergrond vlak maken
* Kantopsluiting aanbrengen (bij permanente aanleg)
* Aanbrengen 30 cm toplaagzand / verschralingszand
* Vlakken van de toplaag

**In de grond**

* Ontgraven (afmetingen van het veld tot circa 30 – 35 cm diepte t.o.v. de nieuwe hoogte.
* Aanbrengen drainageslangen 60 mm met PP omwikkeling, (2 meter uit elkaar), op de vlakke ondergrond leggen of in sleuf van 10 cm diep.
* Drainslangen eventueel met verzamelleiding (80 mm) aansluiten naar sloot.
* Circa 10 cm drainagezand (M3d) aanbrengen.
* Circa 20 cm toplaagzand / verschralingszand aanbrengen.
* Vlakken van de toplaag.

Elke 2 á 3 jaar is het verstandig om het veld te laten reinigen en eventueel wat zand bij te vullen.

**Bijkomende benodigdheden**

* Doelen
* Belijningssysteem (lint met haringen)
* Ballenvangers
* Afdekzeil en zandzakken oid