**Aanleg 2 jeu de boules banen bij dorpshuis “Het Roefje”**

De banen, 2 stuks, worden aangelegd met opsluitbanden(100x20x5) die 10cm boven het maaiveld uitsteken.

De binnenkant wordt uitgegraven en opgevuld met “steenslag” tot 7cm boven het maaiveld.

De drie cm die overblijven zijn om de ballen binnen de baan te houden.

De opp. 2x (13x3) is 78 m2.

**Gebruikte opvulmateriaal:**

Menggranulaat 11m3

Komex geel halfverharding 8m3

Moraine steenslag 1m3

20m3 : 78 m2 = 25,6 cm hoogte

Boven maaiveld 7 cm: dus 18,6 uitgraven = 18,6 x 78 m2 = 14,5 m3 afvoeren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kosten aanleg 2 jeu de boules banen** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Materialen:*** | Aantal | |  |
| Opsluitbanden per m. | 66 | € 610,00 |  |
| Mengranulaat m3 | 11 | € 575,00 |  |
| Komex geel halfverhard m3 | 8 | € 900,00 |  |
| Wals huren | 1 | € 250,00 |  |
| Moriane steenslag m3 | 1 | € 165,00 |  |
| **Subtotaal** |  |  | € 2.500,00 |
|  |  |  |  |
| ***Inrichting:*** |  |  |  |
| Plantanen | 2 | € 500,00 |  |
| Bank met rugleuning | 2 | € 600,00 |  |
| Boules | 24 | € 150,00 |  |
| **Subtotaal** |  |  | € 1.250,00 |
|  |  |  |  |
| ***Zelfwerkzaamheden:*** |  |  |  |
| Uitgraven en afvoeren grond |  | € 300,00 |  |
| Planten plantanen |  | € 125,00 |  |
| Aanbrengen materialen |  | € 2.000,00 |  |
|  |  |  |  |
| **Totale kosten:** |  |  | **€ 3.750,00** |